様式第4号(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(バルク容器：貯蔵能力500kg超～3,000kg未満)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 確認事項 | 確認 | 備考添付書類 |
| 良 | 否 |
| カップリング用液流出防止装置付き液取入バルブ | 液取入バルブ：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　[ ] 大臣認定品カップリング：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器等付きガス取出バルブ | ガス取出バルブ：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　　[ ] 大臣認定品ガス放出防止器：[ ] 調整器一体型　　　　　　　　[ ] 大臣認定品　　　　　　　　[ ] 高圧ガス設備試験合格品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出バルブ | 液取出バルブ：[ ] 使用　　[ ] 不使用([ ] プラグ止)　　　　　　　[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　[ ] 大臣認定品ガス放出防止器等：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　　　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| カップリング付き均圧バルブ | 均圧バルブ：[ ] 使用　　[ ] 不使用　　　　　　[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　[ ] 大臣認定品カップリング：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 液面計 | [ ] 高圧ガス設備試験合格品[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 過充てん防止装置 | [ ] 高圧ガス設備試験合格品[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| プロテクター | [ ] 付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏えいのおそれのない場合は除く) | 良 | 否 | 　 |
| 表示等 | [ ] 液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(朱書)[ ] 緊急時連絡先(認定保安機関と同じ場合は不要) | 良 | 否 | 　 |
| スカート又はサドル等 | [ ] スカート　　[ ] サドル[ ] その他（　　　　　　　　　　　　） | 良 | 否 | 　 |
| 基礎の設置 | [ ] 地盤面からの高さ(　　　　)cm | 良 | 否 | 　 |
| 車両からの保護 | [ ] ネットフェンス　[ ] ガードパイプ[ ] 縁石　[ ] その他(　　　　　　　　　) | 良 | 否 | 写真or図面 |
| 安全弁の放出管開放部の位置 | [ ] 開口部の位置：バルク容器の頂部から(　　　)cm[ ] 雨水の浸入防止措置：(　　　　　　) | 良 | 否 | 　 |
| 設置場所火気をさえぎる措置（１ｔ未満） | [ ] 火気からの距離(　　　　)m[ ] 不足の場合の措置方法(　　　　　　　　　　　) | 良 | 否 | 　 |
| 温度上昇防止措置（１ｔ未満） | [ ] 日光の照射によっても常に40℃以下に保つ措置[ ] 日光以外の熱源により、容器が40℃を超えるときは、不燃性の隔壁の設置 | 良 | 否 | 　 |